\SISTEMA\Sistema acústico modelo R-4_20_50_130\Sistema acústico modelo R-4_20_90_130\Sistema acústico modelo R-8_20_50_55\Sistema acústico modelo R-8_20_90_55\Sistema acústico modelo T-4_20_50_130\Sistema acústico modelo T-4_20_90_130\Sistema acústico modelo T-8_20_50_55\Sistema acústico modelo T-8_20_90_55\Sistema acústico modelo L-4_20_50_130\Sistema acústico modelo L-4_20_90_130\Sistema acústico modelo L-8_20_50_55\Sistema acústico modelo L-8_20_90_55\
\ACABADO\Ayous natural\Ayous entonado color madera\Ayous entonado colores RAL\
\APLICACIÓN\Barniz estándar\Barniz ignífugo\Autoclave B-s1,d0\Barniz al agua para exterior\Autoclave para exterior Clase III\

# sistemas A
$J(12)= "AR42050130", "AR42090130", "AR8205055", "AR8209055", "AT42050130", "AT42090130", "AT8205055", "AT8209055", "AL42050130", "AL42090130", "AL8205055", "AL8209055"

# acabado B
$R(3)= "-AN", "-AM", "-AR"

# aplicación C
$S(5)= "", "PSPI01ABIG","PSPIXX-54","PSPIBAE","PSPIAEC3"

# DESCOMPOSICION
PSPI$J(%A)$R(%B): 1.05	# rendimiento del acabado
$S(%C): 1.05 			# apliación	
PSPIPERT1: 0.84 		# PERFIL T
PGEN108: 	1.05 		# PIEZA DE CUELGUE
PSPIVAR: 1 			# VARILLA
PSPIANC: 12 			# PIEZA DE ANCLAJE
PSPICOSIND: 0.4 		# COSTES INDIRECTOS
OGEN023: 	0.6 		# OFICIAL 1ª
OGEN024: 	0.6 		# AYUDANTE

$Z(12)= "R-4_20_50_130", "R-4_20_90_130", "R-8_20_50_55","R-8_20_90_55", "T-4_20_50_130", "T-4_20_90_130", "T-8_20_50_55", "T-8_20_90_55", "L-4_20_50_130", "L-4_20_90_130", "L-8_20_50_55", "L-8_20_90_55"


#RESUMEN
\RESUMEN\Sistema Acústico mod. $Z(%A) - acabado $B\
\TEXTO\Techo SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine sistema Acústico modelo $Z(%A) con acabado $B y aplicación de $C, formando parrillas con listones de madera maciza de ayous de sección 20x50 mm colocadas paralelamente entre sí con una separación entre las mismas de 130 mm claveteadas a tablero superior pintado en negro, todo ello colocado atornillado sobre estructura/rastreles previamente colocados y nivelados, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...\