\ACABADO\DM para pintar\HPL laminado\Chapa roble o haya\Chapa cerezo o maple\Lacado\ # A
\TIPO DE MARCO\Marco mismo acabado hoja\Marco aluminio\ # B
\OPCIONALES\Sin ningún incremento adicional\Muelle hidraulico de brazo\Emplomada\Corredera\Marco acero inoxidable\ # C

# codificación
$U(5)=	"DM", 
"HPL", 
"CHR", 
"CHC", 
"LAC"		#cod var A

$S(2)= "-IG", "-AL"		#cod. var B


$L(5)="",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN09",
"PSPIDOORIN10",
"PSPIDOORIN11"	#C

# DESCOMPOSICION
PSPI34DB$U(%A)$S(%B): 1
PSPIXX-55: 1		# 1 hoja
$L(%C):	1 		# OPCIONALES
OGEN023: 		1.015 	#OFICIAL 1ª
OGEN024: 		0.843 	# AYUDANTE
%10CO: 10 		# MEDIOS AUXILIARES

$N(5)="",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye "	#C

#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo 34Db- $A - $B\
\TEXTO\Suministro y colocación de block de puerta acústica/isofónica Spigodoor Serie Sound 34 Db homologada de 1 hoja, de medida normalizada, compuesta de hoja acabada en $A, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con $B, pernios, cerradura, burlete de guillotina inferior y manilla. Elaborada en taller, con ajustes y fijación en obra. $N(%C)$C. Totalmente montada y probada.\