\SISTEMA\Modelo Liso\Modelo 01\Modelo 02\Modelo 03\Modelo 04\Modelo 05\Modelo 06\Modelo 07\Modelo 08\
\ACABADO\Ayous natural\Ayous entonado color madera\Ayous entonado colores RAL\
\APLICACIÓN\Barniz estándar\Barniz ignífugo\Autoclave B-s1,d0\Barniz al agua para exterior\Autoclave para exterior Clase III\

#sistema A
$J(9)="SPLISO","SP01","SP02","SP03","SP04","SP05","SP06","SP07","SP08"

# acabado B
$R(3)= "-AN", "-AM", "-AR"

# aplicación C
$S(5)= "BE", "BI","A","BAE","AE"


# DESCOMPOSICION
PSPI$J(%A)$S(%C)$R(%B): 1.05	# rendimiento del acabado
PSPIRAS: 2				#Rastrel de madera
PSPICOSIND: 0.3			# COSTES INDIRECTOS
OGEN023:	 0.4 			# OFICIAL 1ª Carpintero
OGEN003:0.4				# Oficial 1ª
OGEN024: 	0.4			# AYUDANTE

#RESUMEN
\RESUMEN\Revestimiento SPIGOGROUP, $A, acabado $B y aplicación de $C\
\TEXTO\Revestimiento SPIGOGROUP de la Gama SPIGOPLANK $A con acabado $B y aplicación de $C, sobre soporte en madera maciza de ayous, con mecanización de los lados machiembrados para su colocación sobre rastrelado de madera y nivelación previa, medidas estandar, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...\