\ACABADO\DM para pintar\HPL laminado\Chapa roble o haya\Chapa cerezo o maple\Lacado\ # A
\HOJAS\Una hoja\Dos hojas\ # B
\HOJAS\Sin ningún incremento adicional\Muelle hidraulico de brazo\Barra antipanico 1h\Barra antipanico 2h\Óculo RF circular\Óculo RF cuadrado\Emplomada\Corredera\Muelle hidraulico de brazo y barra antipanico 1h\Muelle hidraulico de brazo y barra antipanico 2h\Óculo RF circular y muelle hidraulico de brazo\Óculo RF circular y muelle hidraulico de brazo y barra antipanico 1h\Óculo RF rectangular y muelle hidraulico de brazo\Óculo RF rectangular y muelle hidraulico de brazo y barra antipanico 2h\ # C

$U(5)=	"DM", 
"HPL", 
"CHR", 
"CHC", 
"LAC"		#cod var A

$J(2)= "-IG","-IG2"		#cod. var B

$H(2)="XX-55", "XX-56"

$L(14)="",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN04",
"PSPIDOORIN05",
"PSPIDOORIN06",
"PSPIDOORIN07",
"PSPIDOORIN09",
"PSPIDOORIN10",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN06",
"PSPIDOORIN06",
"PSPIDOORIN07",
"PSPIDOORIN07"		#cod. var D1

$N(14)="",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"PSPIDOORIN04",
"PSPIDOORIN05",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN02"		#cod. var D2

# DESCOMPOSICION
PSPIRF30$U(%A)$J(%B): 	1
PSPI$H(%B): 			1
$L(%C): 			1 #OPCIONALES1
$N(%C): 			1 #OPCIONALES2
OGEN023: 			1.015 #OFICIAL 1ª
OGEN024: 			0.843 # AYUDANTE
%10CO: 10 # MEDIOS AUXILIARES


$M(14)="",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye "


#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo RF 30- $A - $B\
\TEXTO\Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos Spigodoor Serie Fire RF 30 homologada de $B, de medida normalizada, compuesta de hoja acabada en $A, premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con marco mismo acabado hoja: pernios homologados, elementos intumescentes, cerradura antipánico, manilla y muelle homologado aéreo según normativa UNE-EN 1154. Elaborado en taller, ajustes y fijación en obra. $M(%C)$C. Totalmente montada y probado.\