\SISTEMA\Sistema LINEAL 70-15\Sistema LINEAL 70-30\Sistema LINEAL 100-15\Sistema LINEAL 100-30\
\ACABADO\Ayous natural\Ayous entonado color madera\Ayous entonado colores RAL\
\APLICACIÓN\Barniz estándar\Barniz ignífugo\Autoclave B-s1,d0\Barniz al agua para exterior\Autoclave para exterior Clase III\

#sistema A
$R(4)= "L7015", "L7030", "L10015", "L10030"

# acabado B
$J(3)= "-AN", "-AM", "-AR"

# acabado C
$S(5)= "", "PSPI01ABIG","PSPIXX-54","PSPIBAE","PSPIAEC3"

# DESCOMPOSICION
PSPI$R(%A)$J(%B):	1.05	# rendimiento del acabado
$S(%C):	1.05		# apliación
PSPIRAS:	2 		# RASTREL DE MADERA
PSPICOSIND:	0.3 		# COSTES INDIRECTOS
OGEN023: 0.4 			#OFICIAL 1ª
OGEN003:0.4 			# OFICIAL 2ª
OGEN024: 0.4 			# AYUDANTE

$Z(4)= "70-15", "70-30", "100-15", "100-30"

#RESUMEN
\RESUMEN\Sistema LINEAL mod. $Z(%A) - acabado $B\
\TEXTO\Revestimiento de pared SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine sistema Lineal modelo $Z(%A) con acabado $B y aplicación de $C, formando parrillas con listones de madera maciza de ayous de sección 70x15 mm colocadas paralelamente entre sí con una separación entre las mismas de 15 mm unidas mediante travesaños superiores pintados en negro, todo ello colocado atornillado sobre estructura/rastreles previamente colocados y nivelados, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc…\