\SISTEMA\Sistema acústico modelo R-4_20_50_130\Sistema acústico modelo R-4_20_90_130\Sistema acústico modelo R-8_20_50_55\Sistema acústico modelo R-8_20_90_55\Sistema acústico modelo T-4_20_50_130\Sistema acústico modelo T-4_20_90_130\Sistema acústico modelo T-8_20_50_55\Sistema acústico modelo T-8_20_90_55\Sistema acústico modelo L-4_20_50_130\Sistema acústico modelo L-4_20_90_130\Sistema acústico modelo L-8_20_50_55\Sistema acústico modelo L-8_20_90_55\
\ACABADO\Ayous natural\Ayous entonado color madera\Ayous entonado colores RAL\
\APLICACIÓN\Barniz estándar\Barniz ignífugo\Autoclave B-s1,d0\Barniz al agua para exterior\Autoclave para exterior Clase III\

#sistema A
$R(12)= "AR42050130", "AR42090130", "AR8205055", "AR8209055", "AT42050130", "AT42090130", "AT8205055", "AT8209055","AL42050130","AL42090130","AL8205055","AL8209055"

# acabado B
$J(3)= "-AN",  "-AM", "-AR"

# aplicación C
$S(5)= "", "PSPI01ABIG","PSPIXX-54","PSPIBAE","PSPIAEC3"

# DESCOMPOSICION
PSPI$R(%A)$J(%B): 1.05	# rendimiento del acabado
$S(%C): 1.05 			# apliación
PSPIRAS: 2 			# RASTREL DE MADERA
PSPIANC: 20 			# PIEZA DE ANCLAJE
PSPICOSIND: 0.3 		# COSTES INDIRECTOS
OGEN023: 0.4 			# OFICIAL 1ª
OGEN003: 0.4 			# OFICIAL 2ª
OGEN024: 0.4 			# AYUDANTE

$Z(12)= "R-4_20_50_130", "R-4_20_90_130", "R-8_20_50_55", "R-8_20_90_55", "T-4_20_50_130", "T-4_20_90_130", "T-8_20_50_55", "T-8_20_90_55", "L-4_20_50_130", "L-4_20_90_130", "L-8_20_50_55", "L-8_20_90_55"

#RESUMEN
\RESUMEN\Sistema Acústico mod. $Z(%A) - acabado $B\
\TEXTO\Revestimiento de pared SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine sistema Acústico modelo $Z(%A) con acabado $B y aplicación de $C, formando parrillas con listones de madera maciza de ayous de sección 20x50 mm, colocadas paralelamente entre sí con una separación entre las mismas de 130 mm, claveteadas a tablero superior pintado en negro, todo ello colocado atornillado sobre estructura/rastreles previamente colocados y nivelados, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...\