# VARIABLES

\ACABADO\DM para pintar\HPL laminado\Chapa roble o haya\Chapa cerezo o maple\Lacado\ # A
\TIPO DE MARCO\Marco mismo acabado hoja\Marco aluminio\ # B
\HOJAS\Una hoja\Dos hojas\ # C
\OPCIONALES\Sin ningún incremento adicional\Fijo superior\Muelle hidraulico de brazo\Muelle hidraulico oculto\Ojo de buey-visor\Emplomada\Corredera\Marco acero inoxidable\Sistema antipinzadedos\Sistema antipinzadedos y ojo de buey-visor\Corredera y ojo de buey-visor\Fijo superior y ojo de buey-visor\Corredera y marco acero inoxidable\Ojo de buey-visor y marco acero inoxidable\ # D

# codificación
$U(5)=	"DM", 
"HPL", 
"CHR", 
"CHC", 
"LAC"		#cod var A

$S(2)= "-IG", 
"-AL"		#cod. var B

$J(2)= "",
"2"		#cod. var C

$H(2)=
"XX-55", "XX-56"

# Opcionales 1
$L(14)="",
"%50SPI",
"PSPIDOORIN02",
"PSPIDOORIN03",
"PSPIDOORIN08",
"PSPIDOORIN09",
"PSPIDOORIN10",
"PSPIDOORIN11",
"PSPIDOORIN12",
"PSPIDOORIN12",
"PSPIDOORIN10",
"%50SPI",
"PSPIDOORIN10",
"PSPIDOORIN08"

# Opcionales 2
$N(14)="",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"",
"PSPIDOORIN08",
"PSPIDOORIN08",
"PSPIDOORIN08",
"PSPIDOORIN11",
"PSPIDOORIN11"

# Opcionales1
%M(14)=0,50,1,1,1,1,1,1,1,1,1,50,1,1

# DESCOMPOSICION
PSPIBL$U(%A)$S(%B)$J(%C): 	1
PSPI$H(%C): 			1
$L(%D):				%M(%D) # Opcionales 1 (tienen el rendimiento de esta forma porque el fijo superior es 50%)
$N(%D):			1 # Opcionales 2
OGEN023: 			1.015 #OFICIAL 1ª
OGEN024: 			0.843 # AYUDANTE
%10CO: 			10 # MEDIOS AUXILIARES


$M(5)= "DM para pintar", "HPL laminado", "Chapa roble o haya", "Chapa cerezo o maple","Lacado"
$F(2)= "marco mismo acabado hoja", "Marco aluminio"
$G(2)= "una hoja", "dos hojas"

$M(14)="",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye ",
"Incluye "

#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo Basic Light- $M(%A) - $F(%B)\
\TEXTO\Suministro y colocación de block de puerta Spigodoor Serie Basic Light de $G(%C), de medida normalizada, compuesta de hoja acabada en $M(%A), premarco de pino, cerco de 90x30 mm. y jambas 90x10 mm. con $F(%C), pernios, cerradura y manilla. Elaborada en taller, con ajustes y fijación en obra. $M(%D)$D. Totalmente montada y probada.\