\SISTEMA\Sistema GRID 4-30-35-55\Sistema GRID 4-30-70-55\Sistema GRID 5-15-35-55\Sistema GRID 5-15-70-55\Sistema GRID 6-30-35-30\Sistema GRID 6-30-70-30\Sistema GRID 8-15-35-30\Sistema GRID 8-15-70-30\Sistema GRID 4-20-35-65\Sistema GRID 4-20-70-65\Sistema GRID 5-20-35-50\Sistema GRID 5-30-35-40\Sistema GRID 5-10-35-60\Sistema GRID 5-20-70-50\Sistema GRID 5-30-70-40\Sistema GRID 5-10-70-60\Sistema GRID 6-20-35-40\Sistema GRID 3-30-35-90\Sistema GRID 6-20-70-40\Sistema GRID 3-30-70-90\Sistema GRID 4-15-35-75\Sistema GRID 8-10-35-35\Sistema GRID 4-15-70-75\Sistema GRID 8-10-70-35\
\ACABADO\Ayous natural\Ayous entonado color madera\Ayous entonado colores RAL\
\APLICACIÓN\Barniz estándar\Barniz ignífugo\Autoclave B-s1,d0\Barniz al agua para exterior\Autoclave para exterior Clase III\

#sistema A
$R(24)="GR4303555","GR4307055","GR5153555","GR5157055","GR6303530","GR6307030","GR8153530","GR8157030","GR4203565","GR4207065","GR5203550","GR5303540","GR5103560","GR5207050","GR5307040","GR5107060","GR6203540","GR3303590","GR6207040","GR3307090","GR4153575","GR8103535","GR4157075","GR8107035"

# acabado B
$J(3)= "-AN", "-AM", "-AR"

# aplicación C
$S(5)= "", "PSPI01ABIG","PSPIXX-54","PSPIBAE","PSPIAEC3"

# DESCOMPOSICION
PSPI$R(%A)$J(%B):	1.05	# rendimiento del acabado
$S(%C):	1.05		# aplicación
PSPIRAS:	2 		# RASTREL DE MADERA
PSPIANC:	20 		# PIEZA DE ANCLAJE
PSPICOSIND:	0.3 		# COSTES INDIRECTOS
OGEN023: 	0.4 		#OFICIAL 1ª
OGEN003:	0.4 		# OFICIAL 2ª
OGEN024:	 0.4 		# AYUDANTE

$Z(24)="4-30-35-55","4-30-70-55","5-15-35-55","5-15-70-55","6-30-35-30","6-30-70-30","8-15-35-30","8-15-70-30","4-20-35-65","4-20-70-65","5-20-35-50","5-30-35-40","5-10-35-60","5-20-70-50","5-30-70-40","5-10-70-60","6-20-35-40","3-30-35-90","6-20-70-40","3-30-70-90","4-15-35-75","8-10-35-35","4-15-70-75","8-10-70-35"


#RESUMEN
\RESUMEN\Sistema GRID mod. $Z(%A) - acabado $B\
\TEXTO\Revestimiento de pared SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine sistema Grid modelo $Z(%A) con acabado $B y aplicación de $C, formando parrillas con listones de madera maciza de ayous de sección 30x35 mm, colocadas paralelamente entre sí con una separación entre las mismas de 55 mm, unidas mediante varillas negras de madera de diámetro 12 mm, colocadas con clips de fijación atornillados sobre rastreles, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...\