\PERFIL\Perfil visto\Perfil oculto T-24\Perfil semivisto T-15\Perfil semivisto T-24\Perfil fineline T-15\Machihembrado\
\ACABADO\Melamina\Melamina con mecanizado perimetral\Madera natural barnizada - Haya, Roble\Madera natural barnizada - Haya, Roble - con mecanizado perimetral\Madera natural barnizada - Cerezo, Maple\Madera natural barnizada - Cerezo, Maple - con mecanizado perimetral\Lacado RAL/NCS\Lacado RAL/NCS con mecanizado perimetral\Lacado RAL/NCS texturizado\Lacado RAL/NCS texturizado con mecanizado perimetral\Aplacado de alta densidad (HPL)\Aplacado de alta densidad (HPL) con mecanizado perimetral\
\FONOABSORVENTE\Con velo acústico\Sin velo acústico\
\SOPORTES\MDF ignífugo B-s1, d0\MDF hidrófugo\MDF estándar D-s2, d0\


$V(12)=	"MEL", "MELP", "HAY",  "HAYP", "CER", "CERP", "LAC", "LACP", "LACT", "LACTP", "HPL", "HPLP"
$L(2)= "02","0"
$M(3)="PSPIE01","PSPIE03", "0"


%H(2)= 1.05,
0

%I(3)= 1.05,
1.05,
0

# NO SOP A/B
%Z (6,12)=	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1

%E=!%Z(%A,%B)


%J(6)=0.84,
0.84,
0.84,
0.84,
0.84,
0

%K(6)=1.67,
1.67,
1.67,
1.67,
1.67,
0

%L(6)=0.84,
0.84,
0.84,
0.84,
0.84,
0

%M(6)=1.05,
1.05,
1.05,
1.05,
1.05,
0

%N(6)=0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0.4,
0

%O(6)=1,
1,
1,
1,
1,
0

%P(6)=0,
0,
0,
0,
0,
2

%Q(6)=0,
0,
0,
0,
0,
0.38

%R(6)=0.3,
0.3,
0.3,
0.3,
0.3,
0.38

%S(6)=0.3,
0.3,
0.3,
0.3,
0.3,
0.38

%T(6)=0.2,
0.2,
0.2,
0.2,
0.2,
0.3


# DESCOMPOSICION
OGEN023:		%R(%A)	#oficial carpintero
OGEN003:		%Q(%A)	#oficial carpintero
OGEN024:		%S(%A)	#ayudante carpintero
PSPI14$V(%B):		1.05 		# rendimiento del acabado
PSPIE$L(%C):		%H(%C)
$M(%D):		%I(%D)		# Soporte
PGEN108:		%M(%A)	#Pieza de cuelgue
PSPIPERP1:		%J(%A) 	# perfil primario 3600 mm
PSPIPERS1:		%K(%A) 	# perfil secundario 1200 mm
PSPIPERS2:		%L(%A)  	# perfil secundario 600 mm
PSPIANG:		%N(%A) 	# Angular
PSPIVAR:		%O(%A) 	# Varilla
PSPILAN:		1.05 		# Lana de roca
PSPICOSIND:		%T(%A) 	# Costes indirectos
PSPIRAS:		%P(%A) 	#Rastrel de madera


#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo LIBRA PAR - $A - $B\
\TEXTO\Techo SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOTEC, modelo LIBRA PAR, acabado $B, sobre soporte $D de 12 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados para su colocación con sistema de $A, medidas de placas estándar 600x600 mm, 1200x600 mm, 1200x300 mm, $C, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...\