\SISTEMA\Sistema LINEAL 70-15\Sistema LINEAL 70-30\Sistema LINEAL 100-15\Sistema LINEAL 100-30\
\ACABADO\Ayous natural\Ayous entonado color madera\Ayous entonado colores RAL\
\APLICACIÓN\Barniz estándar\Barniz ignífugo\Autoclave B-s1,d0\Barniz al agua para exterior\Autoclave para exterior Clase III\

#sistema A
$R(4)= "L7015", "L7030", "L10015", "L10030"

# acabado B
$J(3)= "-AN", "-AM", "-AR"

# aplicación C
$S(5)= "", "PSPI01ABIG","PSPIXX-54","PSPIBAE","PSPIAEC3"


# DESCOMPOSICION
PSPI$R(%A)$J(%B): 1.05	#sistema y acabado
$S(%C): 1.05 			# apliación	
PSPIPERT1: 0.84 		# PERFIL T
PGEN108: 1.05 			# PIEZA DE CUELGUE
PSPIVAR: 1 			# VARILLA
PSPICOSIND: 0.4 		# COSTES INDIRECTOS
OGEN023: 0.6 			# OFICIAL 1ª
OGEN024: 0.6 			# AYUDANTE

$Z(4)= "70-15", "70-30", "100-15", "100-30"


#RESUMEN
\RESUMEN\Sistema LINEAL $Z(%A) acabado $B\
\TEXTO\Techo SPIGOGROUP de la Gama SpigoLine sistema Lineal modelo $Z(%A) con acabado $B y aplicación de $C, formando parrillas con listones de madera maciza de ayous de sección 70x15 mm, colocadas paralelamente entre sí con una separación entre las mismas de 15 mm unidas mediante travesaños superiores pintados en negro, todo ello colocado, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc…\