# VARIABLES

\ACABADO\Armazón compacto - frente compacto\Armazón melamina - frente compacto\Armazón compacmel - frente compacmel\ #A
\MEDIDAS\1800x300x500\1800x400x500\#B

# codificación
$P(3)=	"ACFC", 
"AMFC", 
"ACMFCM" #cod. var A

$Q(2)= "1", 
"2"		#cod. var B


# /DESCOMPOSICION/

PSPIS1$P(%A)$Q(%B): 1   # rendimiento del acabado
OGEN023: 		0.92  #OFICIAL 1ª
OGEN024: 		0.843 # AYUDANTE

%13CO: 13 # MEDIOS AUXILIARES

$O(3)="Armazón compacto - frente compacto", "Armazón melamina - frente compacto", "Armazón compacmel - frente compacmel"
$N(2)= "1800x300x500", "1800x400x500"
$L(3)= "compacto", "melamina", "compacmel"
$M(3)= "compacto",  "compacto", "compacmel"


#RESUMEN

\RESUMEN\Modelo S1 - $O(%A) - $N(%B)\
\TEXTO\Suministro y colocación de taquillas gama SPIGOCOMPAC tipo S1, formada por estructura monobloque fenólica con Armazón en $L(%A) y Frente $M(%A) en acabado liso a definir por la D.F Medida normalizada $N(%B). Trasera perforada, patas regulables, cerradura de resbalón o moneda y bisagras Inox. Totalmente colocado y nivelado.\




