\PERFIL\Perfil visto\Perfil semivisto T15\Perfil semivisto T-24\Perfil fineline T-15\
\ACABADO\Melamina\Melamina con mecanizado perimetral\Lacado RAL/NCS\Lacado RAL/NCS con mecanizado perimetral\Lacado RAL/NCS texturizado\Lacado RAL/NCS texturizado con mecanizado perimetral\
\FONOABSORVENTE\Con velo acústico\Sin velo acústico\
\SOPORTES\MDF ignífugo B-s1, d0\MDF hidrófugo\MDF estándar D-s2, d0\


$V(6)=	"MEL", "MELP", "LAC", "LACP", "LACT", "LACTP"
$L(2)= "02","0"
$M(3)="PSPIE01","PSPIE03", "0"


%I(3)= 1.05,
1.05,
0

%H(2)= 1.05,0	# C velo

# NO SOP A/B
%Z (4,6)=	1,	0,	1,	0,	1,	0,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,
		0,	1,	0,	1,	0,	1,	
		0,	1,	0,	1,	0,	1

%E=!%Z(%A,%B)


# DESCOMPOSICION
OGEN023:		0.3	#oficial carpintero
OGEN024:		0.3	#ayudante carpintero
PSPI31$V(%B):		1.05 	# rendimiento del acabado
PSPIE$L(%C):		%H(%C) # velo
$M(%D):		%I(%D)	# soporte
PGEN108:		1.05	#Pieza de cuelgue
PSPIPERP1:		0.84	 # perfil primario 3600 mm
PSPIPERS1:		1.67	 # perfil secundario 1200 mm
PSPIPERS2:		0.84 	 # perfil secundario 600 mm
PSPIANG:		0.4	 # Angular
PSPIVAR:		1 	# Varilla
PSPILAN:		1.05	 # Lana de roca
PSPICOSIND:		0.2	 # Costes indirectos


#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo ESPACIO - $A - $B\
\TEXTO\Techo SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOTEC, modelo ESPACIO, acabado $B, sobre soporte $D de 12 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados para su colocación con sistema de $A, medidas de placas estándar 600x600 mm, 1200x600 mm, 1200x300 mm, $C, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...\