\ACABADO\Melamina\Madera natural Barnizada (Haya, Roble)\Madera natural Barnizada (Cerezo, Maple)\Lacado RAL/NCS\Aplacado de alta densidad HPL\
\PERFIL\Perfil oculto T-15\Perfil semivisto T-15\Perfil semivisto T-24\Perfil oculto T-24 + grapa de fijación\
\SOPORTES\MDF ignífugo B-s1, d0\MDF hidrófugo\MDF estándar D-s2, d0\

$P(5)=	"MEL", "HAY", "CER", "LAC", "HPL"
$Q(3)= "A01", "A02", "A03"
$X(3)="PSPIE01","PSPIE03", "0"	#Soporte


%I(3)= 1.05,1.05,0	#Rendimiento soporte

%R(4)=0.3,
0.3,
0.3,
0.4

%S(4)=0.3,
0.3,
0.3,
0.4

%K(4)=0,
1.67,
1.67,
1.67

%L(4)=0,
0.84,
0.84,
0.84

%T(4)=0,
0,
0,
8

%U(4)=0,
0,
0,
2

# DESCOMPOSICION
OGEN023: 		%R(%B) #OFICIAL 1ª
OGEN024: 		%S(%B) # AYUDANTE
PSPI533$P(%A):	1.05	# rendimiento del acabado
$X(%C):			%I(%C)	# SOPORTES
PSPIPERP1:		0.84 # PERFIL PRIMARIO 3600 MM
PSPIPERS1:		%K(%B) # PERFIL SECUNDARIO 1200 MM
PSPIPERS2:		%L(%B) # PERFIL SECUNDARIO 600 MM
PGEN108:		1.05 # PIEZA DE CUELGUE
PSPIANG:		0.4 # ANGULAR
PSPIVAR:		1 # VARILLA
PSPILAN:		1.05 # LANA DE ROCA
PSPIGFIJ:		%T(%B) # GRAPA DE FIJACION
PSPIPOME:		%U(%B) # PERFIL OMEGA
PSPICOSIND:		0.2 # COSTES INDIRECTOS


#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo 42-32-64 - $A - $B\
\TEXTO\Techo SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOACUSTIC, modelo 42-32-64, acabado $A, sobre soporte $C de 16 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados para su colocación con sistema $B, medidas de placas estándar 1200x300 mm (288 mm de anchura real), con velo negro fonoabsorbente termoadherido al dorso de las placas, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...

* El material que se requiera colocar en zonas curvas tendrá un incremento del 15% con un radio mínimo de 3 metros.\