\ACABADO\Melamina\Madera natural Barnizada (Haya, Roble)\Madera natural Barnizada (Cerezo, Maple)\Lacado RAL/NCS\Aplacado de alta densidad HPL\
\PERFIL\Perfil Omega + grapa\ Rastel de madera + grapa\ Rastel de madera sin grapa\
\SOPORTES\MDF ignífugo B-s1, d0\MDF hidrófugo\MDF estándar D-s2, d0\


$P(5)=	"AMEL", "AHAY", "ACER", "ALAC",  "AAPL"
$Q(3)= "PA05", "PRASG","RAS"
$X(3)="PSPIE01","PSPIE03", "0"	#Soporte


%I(3)= 1.05,1.05,0	#Rendimiento soporte


# DESCOMPOSICION
OGEN023: 		0.4 #OFICIAL 1ª
OGEN003:		0.4 # 2º OFICIAL
OGEN024: 		0.4 # AYUDANTE
PSPI08$P(%A):		1.05 # rendimiento del acabado
$X(%C):			%I(%C)	# SOPORTES
PSPILAN:		1.05 # LANA DE ROCA
PSPI$Q(%B): 		1 # PERFIL 
PSPICOSIND:		0.3 # COSTES INDIRECTOS


#RESUMEN
\RESUMEN\Modelo 42-32-32 - $A - $Q(%B)\
\TEXTO\Revestimiento de pared SPIGOGROUP realizado con paneles de la marca SPIGOACUSTIC, modelo 42-32-32, acabado $A, sobre soporte $C de 16 mm de espesor, con mecanizado perimetral de los lados machihembrado para su colocación con sistema $B, medidas de placas estándar 1200/2400x300 mm (288 mm de anchura real), con velo negro fonoabsorbente termoadherido al dorso de las placas, incluso p/p de elementos de montaje, remates, etc...

* El material que se requiera colocar en zonas curvas tendrá un incremento del 15% con un radio mínimo de 3 metros.\