
# VARIABLES

\ACABADO\Estructura de aluminio\ #A
\LARGO\1000\1500\2000\#B

# codificación
$P(1)=	"AL"		 #cod. var A

$Q(3)= "1", 
"2",
"3"		#cod. var B


# /DESCOMPOSICION/

PSPIBSR5$P(%A)$Q(%B): 1   # rendimiento del acabado
OGEN023: 		0.92  #OFICIAL 1ª
OGEN024: 		0.843 # AYUDANTE

%13CO: 13 # MEDIOS AUXILIARES

$O(1)= "metálica"
$N(3)= "1000", "1500", "2000"
$M(1)="Estructura de aluminio"

#RESUMEN

\RESUMEN\Modelo BS-R5 - $M(%A) - largo $N(%B)\
\TEXTO\Suministro y colocación de bancos gama SPIGOCOMPAC tipo BS-R5, formada por estructura $O(%A) con tratamiento antioxidante y pintura epoxi al horno, revestida de compacto fenólico liso, acabado a definir por la D.F. i/pp de tornillería etc. Largo $N(%B). Totalmente colocado y nivelado.\





